**招标内容及技术要求**

1. 招标内容

中外运仓库磁盘阵列扩容，增加一组360T存储，推荐型号海康DS-AT1000S。

报价需要有详细清单，请注明单价、税率、供货周期、报价人、报价人电话，后续有货物数量变动，以此单价为准。

1. 技术要求

新增磁盘阵列需保证现有监控正常运行，原磁盘阵列的录像文件可正常查看回放，监控录像的配置变更由中标方进行操作，具体要求如下：

通道分配：

外销发货口35路、内销发货口26路、各通道及外围共计99路

录像分配：

1. 外销发货口：将录像保留时长设置为180天，分布存储于原有的3个磁盘阵列中。
2. 内销发货口：将录像保留时长设置为60天，分布存储于原有的3个磁盘阵列中。
3. 通道及外围：将录像保留时长设置为30天，分布存储于原有的3个磁盘阵列中；同时存储于新的磁盘阵列中并将录像保留时长设置为60天。
4. 新磁盘阵列上线30天后，将原磁盘阵列中通道及外围的99路删除，仅存储于新的磁盘阵列；并将原磁盘真累中内销发货口的录像保留时长设置为180天。