裁断机改造

技术标书

1. 设备用途：

为适应农用子午胎生产技术要求。将一台XC-1500B

卧式帘布裁断机裁断角度进行改造，由原来的45°—90°改造成20°—90°

1. 主要技术参数：
2. 纤维帘布宽度：1500mm
3. 裁断帘布最小宽度: 200mm
4. 胎体宽度： max1850毫米
5. 带束层宽度： max900毫米
6. 数量：1台/套
7. 交货时间：2023年10月30日
8. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
9. 项目负责人：李云峰 15666303831