密炼二期烟气治理升级改造项目

技术标书

1. 设备用途：

密炼二期工段现有8条密炼线，其中4条270N密炼线，4条400N密炼线，计划对现有密炼线投卸料口、下辅机部分烟气收集罩进行重新收集改造，提高收集罩密闭性，浓缩减烟，并将各处烟气进行汇总，汇总后的烟气经过屋面管路进入“布袋除尘（带烟气调质预处理系统）+转轮浓缩+RTO燃烧”的组合设备进行处理，达标后的烟气经过汇总烟囱排放。

1. 主要技术参数：
2. VOCS排放≤8mg/m³，臭气浓度小于800无量纲
3. VOCS处理效率≥93%
4. 布袋除尘器过滤风速≤1.2m/min
5. 处理风量：≥24万m³/h
6. 数量：1台/套
7. 交货时间：2024年3月底，主要设备到场，5月底前设备投运。
8. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
9. 项目负责人：赵佳宾 18906315625
10. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
11. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。
12. 本次招标要求投标人需具备如下业绩要求：

提供近三年以来至少二个轮胎制造项目环保VOCS总承包项目的合同、总包技术附件（包含封面页、关键页、签署页等关键信息）

1. 投标人资格要求：

10.1本次招标不允许联合体投标

10.2本次招标要求招标人需具备如下资质要求：

1）营业执照

2）安全生产许可证

3）环保工程专业承包三级及以上工程承包资质

4）质量管理体系认证（ISO9000）

10.3本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求：

注册资金：1500（万元）及以上