空簧硫化搬迁及半钢硫化工段改造项目基坑支护施工 技术标书

1. 项目概况：

浦林成山老半钢车间空簧硫化搬迁，深基坑开挖，深度大约3.5米，需对现场进行支护，满足基坑支护及安全施工要求。

1. 主要技术参数：基坑支护施工
2. 数量：1台/套
3. 交货时间：2024年5月10日
4. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
5. 项目负责人：龙福强 15588400886
6. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
7. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。