**招标内容和投标要求**

**一、投标内容：**

**（1）空调第三方续保：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **品牌** | **型号** | **序列号** | **位置** |
| 1 | 空调 | 艾默生 | DME12MCPS | 21013036412184010017 | 260万套机房 |
| 2 | 空调 | 艾默生 | P1020FAPMSIR | 21013018342137030002 | 1000万套中心机房 |
| 3 | 空调 | 艾默生 | DME 12MCP5 | 2101303641216C30004 | 监控机房 |
| 4 | 空调 | 艾默生 | P1020FAPMPIR | 21013036182196030001 | 1000万套中心机房 |
| 5 | 空调 | 海信 | HF-76LW/TS08SD | 1KS076 00AN00-00DCAPM 0041 | 办公区B座一楼南机房 |
| 6 | 空调 | 美的 |  | KFR-72LW/DY-D(R3) | 集团408机房 |
| 7 | 空调 | 艾默生 | DME07MH1 | 21013000672078C40003 | 办公区A座一楼机房 |

**（2）UPS第三方续保：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **品牌** | **型号** | **序列号** | **位置** |
| 1 | APC UPS | APC | ITA 0040KUPD01 | 2102357835218C06000D | 260万套机房 |
| 2 | APC UPS | APC | EXM 80KVA EXM008KTK16FN01000 | 21012016132193000000 | 1000万套机房 |
| 3 | UPS | 科士达 | YDC9102H Ⅶ-B 容量:2KVA/1.6KW | 3100221598B0705800084 | 260万套成型车间 |
| 4 | UPS | 科士达 | YDC9103H Ⅶ 容量:3kVA/2.4kW | 3100207178C1131 | 260万套硫化车间 |
| 5 | UPS | 山特 | C1KR 容量1kVA/0.7kW | 120911-14980020 | 260万套硫化车间 |
| 6 | UPS | SANKPH | C1KR | 1000VA/800W | 研发机房4个 |
| 7 | UPS | SANKPH | Rack 1K | 1000VA/800W | 大胎、集中办公二楼、西地磅、保险柜机房共4个 |

**二、投标方技术要求**

（1）合同有效期内的设备硬件故障全部免费上门更换服务，所更换配件应是原厂正品。

（2）**一个季度巡检一次，易损件（如皮带，防尘网）一个季度更换一次**，1年7\*24 NBD（第二工作日上门）服务，需要提供详细的设备巡检报告，应包括详细的设备运行状态、各项指标功能状态、日志告警信息处理情况、设备性能分析、故障前分析等详细内容。

（3）常用备件库的建立，中标方应在我司指定仓库建立一个常用备件库，其内容应包含：

**空调设备：每种规格型号的设备所需的滤网，皮带等产品，每款产品至少保障数量为一件。每次消耗一件应在3日内补齐备件**。

（4）外机清洗：每年至少清洗2次；

（5）UPS电池更换：UPS内置电池包更换；

（6）具备备机即时提供能力，合同内维保设备发生故障当日内不能修复的，且无法提供替代解决方案的，中标方应提供紧急备机支持以保障业务，并于接到通知后6小时内完成上门替换及功能恢复。

**编制： 审核：**