浦林公司需求附表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 无缝钢管Φ32\*3 | KG | 1000 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 无缝钢管Φ57\*4 | KG | 523 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 无缝钢管Φ89\*4 | KG | 738 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 无缝钢管φ25\*3 | KG | 1000 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 无缝钢管Φ32\*4 | KG | 3000 | 　 | 　 |
| 不锈钢管Φ48\*4 | KG | 800 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 不锈钢管Φ25\*3 | KG | 300 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 不锈钢管Φ25\*3 | KG | 900 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 不锈钢管Φ32\*3 | KG | 300 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 不锈钢管Φ32\*3 | KG | 2840 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 不锈钢管Φ32\*3 | KG | 1000 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 无缝钢管Φ32\*3.5 | KG | 838 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 不锈钢管Φ22\*3 (0Cr18Ni9) | KG | 100 | 　 | 　 |
| 无缝钢管Φ108\*4 | KG | 513 | 　 | 材质20#钢，国家标准 GB/T 8163—2008 |
| 方管25\*25\*2.5 | KG | 1000 | 　 | 材质Q235，国家标准 GB6728-2002 |
| 方管25\*25\*2.5 | KG | 200 | 　 | 　 |
| 方管40\*40\*4 | KG | 1000 | 　 | 材质Q235，国家标准 GB6728-2002 |
| 方管50\*50\*5 | KG | 165 | 　 | 　 |
| 方管50\*50\*4 | KG | 1000 | 　 | 材质Q235，国家标准 GB6728-2002 |
| 方管30\*30\*3 | KG | 1000 | 　 | 材质Q235，国家标准 GB6728-2002 |
| 角钢40x40x4 | KG | 600 | 　 | Q235,国标 GB/T 706-2008 |
| 角钢30\*30\*3 | KG | 300 | 　 | Q235,国标 GB/T 706-2008 |
| 4#不锈钢角钢 | KG | 250 | 　 | 304不锈钢,国家标准YB/T 5309-2006 |
| 槽钢10# | KG | 1500 | 　 | 材质Q235，GB/T 706—2016 |
| 槽钢6.3# | KG | 3300 | 　 | 　 |
| 铁板8mm | KG | 624 | 　 | 　 |
| 铁板8mm | KG | 1650 | 　 | 　 |
| 铁板10mm | KG | 1650 | 　 | 　 |
| 铁板14mm | KG | 1000 | 　 | 材质Q235,国家标准GB 50755-2012 |
| 花纹板5mm | KG | 3300 | 　 | 　 |
| 元钢Φ12 | KG | 25 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |
| 元钢Φ16 | KG | 50 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |
| 元钢Φ25 | KG | 120 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |
| 元钢Φ30 | KG | 120 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |
| 元钢Φ40 | KG | 300 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |
| 元钢Φ80 | KG | 480 | 　 | 45#钢,国家标准GB/T699-1999 |

置业公司需求附表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 圆钢10 | t | 42 | 　 | Q235,所有的钢筋都要9米长. |