预硫化生产线招标公告

招标公告

1. 项目概况：

该设备用于翻新胎胎面硫化机打磨，包含鄂式平板硫化机1台及翻新胎面打磨线1条及配套公用工程。

1. 主要技术参数：

鄂式平板硫化机长度7.5m，5层结构。蒸汽硫化，待上卸料机械手。

翻新胎打磨线，4组打磨头。

1. 数量：各1套
2. 交货时间：2024年8月31日前
3. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司厂内
4. 项目负责人：赵佳宾 18906315625
5. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
6. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。
7. 参标厂家应提供近三年相关业绩，业绩内容应符合招标文件要求。