工程胎工装项目

技术标书

1. 设备用途：

解决轮胎生产过程中半成品物料输送，需采购一批工装车，结构形式：百叶车。

1. 主要技术参数：
2. 百叶车结构1：层数12层，百叶宽度1000mm，百叶长度2500mm，高度50mm。
3. 百叶车结构2：层数12层，百叶宽度1200mm，百叶长度4500mm，高度50mm。
4. 数量：百叶车1数量16套，百叶车2数量20套。
5. 交货时间：2024年3月30日
6. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
7. 项目负责人：赵佳宾 18906315625
8. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
9. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。